[bookmark: _GoBack]轨道交通2017定额中，定额G6-0460中材料只有镀锌托板、托架，无螺栓、冲击钻头，机械没有打孔电锤、起重机、轨道车等。
弱电6层支架安装与强电（供电）6层支架运输方式、施工工序、安装位置、安装方式完全一致（详见施工图片），均需要起重机将支架调入轨道车运输至整个区间，然后隧道壁打孔植栓后安装紧固调整电缆支架。请问弱电6层支架安装是否可以使用定额G8-0460
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