[bookmark: _GoBack]电力电缆终端头进入配电箱预留1.5米检修余量；变电所进线、出线预留1.5米规范规定最小值；高压开关柜及低压配电盘、柜预留2.0m盘不进出线；电缆至电动机预留0.5m从电缆至电动机；以上内容现场未进行预留，该部分预留工程量可否纳入本次结算？[image: 338e6121-311f-4fcc-be48-df2af4ffbe97]
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