关于自升式塔式起重机及脚手架高度计算
及执行定额子目的咨询
尊敬的专业家您好。
某项目以B01栋号图纸为例：结构施工图及建筑施工图标注±0.00以下为地下负一层及负二层，但从该项目实际施工及完工的照片可以清楚看到，负一层及负二层均在室外地坪以上，并且负一及负二层做为商业网点对外销售。
这种情况，自升式塔式起重机垂直运输及脚手架的高度是否应该按负二层筏板底至顶层板顶的高度计算（-9.85m~98.9m=108.75m），即执行2019版吉林省定额A10-0291【泵送混凝土 建筑物垂直运输 塔吊施工 框架结构（檐高110m以内）】及A10-0099【多层建筑综合脚手架 框架结构檐高110m以内】。
[bookmark: _GoBack]（注：正文下面已经附上了现场相关照片）

联系人：
联系电话：

吉林市第一建筑工程股份有限公司
 2026年9月9日
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