问题1：红砖墙加固工程，工序为剔除20厚水泥砂浆抹灰层—墙面加固钢筋网绑扎—抹40厚高延混凝土加固，采用24年系列定额，20厚水泥砂浆抹灰拆除套用B7-22定额（定额显示工作内容：铲除砂浆面层，废渣废料清理归堆），抹40厚高延混凝土加固套用A11-54定额（定额显示工作内容：调、运砂浆，剔除砖墙灰至深5mm-10mm，清理基层，分层抹砂浆，养护。），A11-54定额剔除砖墙灰至深5mm-10mm，清理基层是否包含B7-22定额拆除抹灰内容，工作内容是否重复？
[image: 6c4c77b2d62bfc5fee53c1934ba35123][image: 27d44a0aef65cb2b967bb519ffdbbc2d]
2. [bookmark: _GoBack]内墙抹灰（20mm厚，面层为乳胶漆墙面）和外墙抹灰（20mm厚，面层为粘保温板）工程，定额项B2-001（墙面抹灰20mm） 和定额项B2-003（墙面抹灰 找平层15mm 实际厚度（mm）:20）。上述两项工作内容应分别套用哪项定额，这两项定额的区别是什么？
[image: b8ca06b0a82989e6302f54895874afd4][image: 7a27f21b65a15de32b1ade7a8ee4cda5]
3. 砖混结构，红砖墙加固工程，工序为剔除20厚水泥砂浆抹灰层—墙面加固钢筋网绑扎—抹40厚高延混凝土加固，其中钢筋工程，HRB400直径10mm以内对应定额项分别有A5-126（现浇件带肋钢筋HRB400以内 直径小于等于10mm）和A11-120（带肋钢筋制作安装 HRB400以内 直径小于等于10mm）,应采用哪项定额合理？
[image: 1918730fdde7182ff59b8d3d893576e7][image: b5412f6515cd2749b66d9ecb29903876]
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