基础模板招标清单列项：条形基础（红色框图部位）、筏板基础、集水坑（其余部位）
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模板计算规则：按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。原槽浇灌的混凝土基础，不计算模板。
问题：结算时，条形基础模板按实际体积计算，筏板基础未使用模板，是否可以不计算模板。
计价依据：工程量清单项目计量规范(2013-吉林)，吉林省建筑装饰工程计价定额(2019)
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